{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["临邑项目","数字菜田","投入品"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"临邑项目","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,13,0],[1,1,7,1],[9,1,28,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[1,5,7,5],[9,5,17,5],[18,5,20,5],[21,5,24,5],[26,5,27,5]]}
["序号","项目","项目名称","数量","单位","使用场景"]
[1,"数据中心","平台云服务器",2,"台","平台基础支撑"]
[2,null,"流媒体服务器",1,"台 ",null,"使用场景"]
[3,null,"虚拟化云管软件",2,"套 "]
[4,null,"网络交换机",1,"台"]
[5,null,"防火墙",1,"台"]
[6,null,"机柜",1,"台"]
[7,null,"KVM套件",1,"套"]
[8,"可视化大屏（硬件） ","可视化大屏系统（含配套）    ",1,"套","农业园大数据展示"]
[9,"终端节点硬件设备（生产、加工、流通、销售环节）","数据集控服务器",5,"台","种植生产（大棚、基地）示范点"]
[10,null,"智能袍子捕捉仪",5,"套"]
[11,null,"太阳能远程智能虫情测报站",5,"套"]
[12,null,"监控摄像机",20,"台"]
[]
[13,null,"室内温湿度传感器",5,"台"]
[14,null,"空气CO2传感器",5,"台"]
[15,null,"光照传感器",5,"台"]
[16,null,"土壤温度、水分传感器",5,"台"]
[17,null,"电脑",3,"台","农产品加工示范点"]
[18,null,"溯源码打印机",1,"台"]
[19,null,"溯源卡读写器",2,"台"]
[20,null,"票据打印机",1,"台","批发市场示范点"]
[21,null,"移动执法终端 ",1,"台"]
[22,null,"便携式食品安全快速检测设备",1,"台"]
[23,null,"批发大型溯源电子秤",2,"台"]
[24,null,"手持交易终端",1,"台","配送中心示范点"]
[25,null,"零售溯源电子秤",2,"台","直营店示范点"]
[26,null,"溯源查询机",2,"台"]
[27,null,"溯源IC卡",100,"张 ","IC卡"]

{"sheet":"数字菜田","index":1,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,5],[29,1,29,7],[31,0,31,5],[32,1,32,7],[34,0,34,5],[35,1,35,7],[42,0,42,5],[43,1,43,7],[45,0,45,5],[46,1,46,7],[51,0,51,5],[0,0,10,0],[11,0,18,0],[19,0,26,0],[36,0,38,0],[39,0,41,0],[0,1,10,1],[11,1,18,1],[19,1,26,1],[36,1,38,1],[39,1,41,1],[0,2,10,2],[11,2,18,2],[19,2,26,2],[36,2,38,2],[39,2,41,2],[0,3,10,3],[11,3,18,3],[19,3,26,3],[36,3,38,3],[39,3,41,3],[0,4,10,4],[11,4,18,4],[19,4,26,4],[36,4,38,4],[39,4,41,4],[0,5,10,5],[11,5,18,5],[19,5,26,5],[36,5,38,5],[39,5,41,5],[0,6,10,6],[11,6,18,6],[19,6,26,6],[36,6,38,6],[39,6,41,6],[0,7,10,7],[11,7,18,7],[19,7,26,7],[36,7,38,7],[39,7,41,7]]}
[1,"农田环境小型气象站","1、采集时间：包含年月日时分；\n2、设备位置：地理位置、编号；\n3、监控面积：以亩为单位；\n4、温度：精确到整数℃；\n5、湿度：精确到整数%；\n6、光照强度：精确到整数1ux；\n7、图像：全貌图像，分辨率不小于1600*1200\n注：（数据类上传频率≤2小时，图像每天≥2张）。\n8、供电：太阳能、市电双供电\n9、传输：4G无线\n10、支架及箱体：钢架及防雷箱体","露天安装",150,"套",4500,{"$f":"G1*E1","v":675000}]
{"$rows_empty":10}
[2,"温室环境监测设备","1、采集时间：包含年月日时分；\n2、设备位置：地理位置、编号；\n3、监控面积：以亩为单位；\n4、温度：精确到整数℃；\n5、湿度：精确到整数%；\n6、光照强度：精确到整数1ux；\n7、图像：全貌图像，分辨率不小于1600*1200\n注：（数据类上传频率≤2小时，图像每天≥2张）。","暖棚内安装",3200,"套",1100,{"$f":"G12*E12","v":3520000}]
{"$rows_empty":7}
[3,"大棚环境监测设备","1、采集时间：包含年月日时分；\n2、设备位置：地理位置、编号；\n3、监控面积：以亩为单位；\n4、温度：精确到整数℃；\n5、湿度：精确到整数%；\n6、光照强度：精确到整数1ux；\n7、图像：全貌图像，分辨率不小于1600*1200\n注：（数据类上传频率≤2小时，图像每天≥2张）。","冷棚内安装",3620,"套",1100,{"$f":"G20*E20","v":3982000}]
{"$rows_empty":7}
[4,"智慧化生产环境监控平台","对蔬菜生产经营主体提供蔬菜品种实时的温度、湿度、光照度等环境数据监测，以及生产环境定时图像服务，实现准确掌握作物生长发育周期性环境数据，及时提供病虫害等异常预警信息服务。","云平台部署",1,"套",280000,280000]
["小计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H1:H28)","v":8457000}]
["二","智慧农事履历标准化服务"]
[1,"智慧农事履历标准化服务平台","实现蔬菜种植农事生产活动在线化和数据化服务，提高蔬菜生产标准化水平，为质量安全追溯和大棚房使用监管建立数据基础。含手机APP开发。","云平台部署",1,"套",300000,300000]
["小计",{"$nulls":6},300000]
["三","精细化投入品管理服务"]
[1,"精细化投入品管理服务平台","对化肥、农药等投入品出入库和使用情况进行数字化记录， 提高投入品精细化管理和蔬莱产业安会管理能力。含手机APP开发。","云平台部署",1,"套",300000,300000]
["小计",{"$nulls":6},300000]
["四","设备自动化控制管理服务"]
[1,"自动化环境控制系统","1、在生产主体设施大棚部署卷帘通风自动化控制设备；\n2、将卷帘通风自动化控制设备接入市级平台，通过物联监管模块设置环境控制参数；\n3、当温室环境数据触发控制参数时，卷帘通风自动化控制设备自动控制，达到环境控制的目的；也可以通过远程控制卷帘通风自动化控制设备。","暖棚安装",2,"套",50000,100000]
[]
[]
[2,"水肥一体化控制系统","1. 为生产主体部暑水肥一体化自动控制设备；\n2. 对水肥一体化自动控制设备进行系统设定；\n3. 根据系统设定自动进行浇水施肥，也可以通过远程控制水肥一体化自动控制设备。","暖棚安装",1,"套",120000,120000]
[]
[]
["小计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H37:H42)","v":220000}]
["五","平台基础支撑环境"]
[1,"云服务","云服务租赁",null,2,"年",50000,100000]
["小计",{"$nulls":6},100000]
["六","工程安装实施"]
[1,"农田环境小型气象站实施安装","立杆、挖槽、水泥浇筑、强弱电布线、设备安装调试","户外",150,"点位",500,75000]
[2,"大棚内环境监测终端实施安装","立杆、壁挂、强弱电布线、设备安装调试","室内","6280 ","点位",100,682000]
[3,"自动化环境控制系统设备实施安装","挂壁、强弱电布线、设备安装调试","室内",20,"点位",1500,30000]
[4,"水肥一体化系统设备实施安装","首部设备安装、强弱电布线、管线组装、设备调试","室内",10,"点位",4500,45000]
["小计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H48:H51)","v":832000}]

{"sheet":"投入品","index":2,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["购买设备","厂家","数量","使用场景"]
["监控摄像头",null,40,"选取20家农资店作为视频监控试点"]
["大屏",null,1,"15（3*5）块46寸LCD拼接屏"]
["扫码枪",null,166,"农资产品扫码"]