农业农村局-监管平台项目合同-20200519-北京福通互联科技集团有限公司

平台功能一览图

二 农业投入品监管业务子系统

2.1 农资店功能

1．实现包括但不限于农资类产品进货、销售、库存管理、销售台账记录查询、收银员管理、销售报表管理等功能。

2．商品种类管理功能：通过扫描商品条码，可查询到中心数据库中的商品基本信息并自动录入，若中心数据库中没有产品信息则可允许用户手工录入。

3．进货、销售、库存管理及退换货功能，并支持通过扫描商品二维码、sku编码进行商品入库登记。

4．包括但不限于库存查询功能、供应商管理功能、退换货管理功能、销售记录查询功能并且按周及自然月为周期自动生成报表统计等功能。

2.2 投入品台帐录入功能

对投入品台帐进行填报、录入管理，并包括但不限于excel导入导出整表，手动添加、修改、删除等功能。

2.3 投入品监管功能

支撑政府部门对农资企业和农资产品进行监管、监测、预警，并提供多种维度的查询统计分析业务。包括但不限于农资企业信息管理、农资产品及主体备案审批信息管理、农资产品追踪溯源、农资产品安全预警、查询统计、信息发布等功能。

2.4 农资店购销功能

农资店购销平台部署在农资店内，建立基本信息的管理、进货、销售台账及财务管理制度，满足零售、批发、连锁等形式的农资店的业务应用功能。包括但不限于进货管理、销售管理、库存管理、财务管理、查询统计、基本信息管理等功能。

2.5 投入品安全态势分析功能

支撑基于时间、地点、投入品、用户角色、农作物物候期等多维度数据分析模型运算，生成投入品安全监管所需信息（投入品销售与不同农作物物候期需求差异异常、投入品销售异常线索供执法参考、执法结果推导重点投入品监管范围等）。包括但不限于业务模型设置、计算模型编制、计算模型运行、结果输出等功能。

三 公共支撑平台子系统

3.1 数据录入填报

1、数据填报管理

由填报人员登录填报任务树后，以任务树界面展示对应的填报任务完成情况。

2、数据情况监控

根据系统当前各科室、片区等已完成、未完成填报任务情况，以图表的形式进行展示。包括但不限于填报执行情况、填报数据查询、填报情况统计、填报任务催办四个table页。

3、填报修正管理

当有填报人员的修正申请任务出现时，管理员的界面出现修正申请一览清单。包括但不限于修正申请一览、修正申请、修正审批、历史数据查询四个table页。

4、导入模板配置

根据对各监管站点的业务调研，确定具体各科室的业务数据导入内容和规则，从而设置对应各科室的数据导入模板。原则上模板不可随意调整，如确实因业务变更需要修改模板，由开发或管理人员进行系统统调。

3.2 数据管理

建立包括但不限于农业投入品主体数据库、经营主体数据库、服务主体数据库、农资产品数据库、农资购销数据库、监控视频数据库、运行维护数据库等。同时建立数据标准规范，为相关业务系统预留接入能力，如：物联网数据库、农机管理数据库等。

3.3 视频监控融合功能

视频监控模块的视频采集点部署在农资店销售场所内，视频应用系统部署在农委办公环境中。本子系统通过实时视频记录并监控投入品销售、使用环节，农事活动等情况。农资销售过程主要监控销售者是否按照相关规定进行入库、出库，是否存在销售违禁投入品等行为。通过农资店和生产者关联视频调阅、视频实时监控、视频回放、视频导出、视频截图等。

3.4 农业一张图

包括但不限于农业投入品一张图、监管数据公示、监管工作动态、投入品预警监管等，为农业投入品监管工作提供数据支撑，为科学决策提供数据支持，并在此基础上，构建投入品日常管理与宏观决策支持等业务的“一张图”管理体系。

3.5 数据综合分析

通过数据综合分析及时了解农产品生产过程中农药、化肥等投入品的使用情况。根据条件对农产品生产信息进行查询操作、对农业投入品进行统计操作、对产品主体信息进行统计操作等功能。根据条件对流向信息进行查询操作、对投入品流向信息进行统计操作等功能。

3.6 数据可视化分析

数据可视化分析模块部署在农委办公环境中，支撑农业投入品业务建模、分析及可视化呈现过程，可运行于大屏幕环境。包括但不限于多数据源支持、自助式数据建模、聚合和表计算、自定义计算度量、主题一键切换、事件响应机制、数据多维分析、可视化组件库管理、可视化场景设计、可视化场景应用等功能。

3.7 系统权限及用户管理

1、组织架构管理

主要是针对各相关部门以及农资店信息进行管理，包括但不限于新增、删除、修改等功能。

2、人员管理

主要是针对单位所有的人员信息进行管理，使其可以创建用户登陆系统，包括但不限于新增、删除、修改、查看等功能。

3、用户管理

主要是针对单位内部所有的人员创建用户，使其可以登录系统并进行相关操作，包括但不限于新增、删除、修改、查看等功能。

4、授权管理

主要是管理员为不同的用户进行授权。满足不同用户对信息浏览、检索的权限要求。

四 平台接口及数据交换要求

4.1 平台接口标准

要求平台实现数据交换以及实现各业务子系统间、外部业务系统之间的信息共享和集成。

4.2 接口调用协议

要求平台实现系统之间的数据接口的数据调用，实现异构系统之间的信息交互、服务共享，并且具有数据描述和表现上的灵活方便等优越性。

4.3 数据交换协议标准

要求通过把不同应用系统的数据接口和数据格式转换成统一的数据接口和数据格式，实现不同应用系统之间的信息交换和共享。即所有的数据接口程序必须开发成中间件的方式以便于各个应用系统进行调用。

4.4 平台内部子系统

平台内部接口包括但不限于：

1．无线数据传输。

2．采集终端、事件协同处置与地理信息服务平台的数据接口。

3．系统预留接口：日后系统的维护升级有可能要添加新的模块或者其他的工作流，所以在系统开发过程中要实现预留接口。

4.5 平台外部接口

视频监控接入功能，视频接入功能主要实现对目前已建设完成的各种类型的以及不同厂家的视频监控设备及平台的接入、协议转换等，统一地按照国标GB/T28181协议接入到平台中，实现视频查看和前端设备控制功能，使得平台可以直接调用、查看各监控系统的监控视频。

4.6 市级平台对接

市级平台对接模块部署在农委办公环境中，支撑按照北京市统一要求，与市级平台进行数据交换。实现两级平台的联动。包括：数据上报服务、数据接收服务功能。